Part 1

4個錯

1.Router\_A跟Router\_B應該要用虛線


2.Smartphone的SSID要設定好

3.Router\_B的線跟IP要對好


4.Switch\_C跟x4\_DHCP\_Server的線要從Fa1改成使用VLAN4的線Fa13~24

Part 2


(1) 從X1\_NB1 (IP=192.168.x1.101) ping DnsServer\_192.168.x2.1之IP



(2) 從x4網段的無線智慧手機tracert上述的DNS server ( IP test )



從x4網段的無線智慧手機tracert上述的DNS server ( domain\_name test )



(3) 從前述手機 (x3\_Sphone), 打開browser, 連上WebServ的Domain name (WebServ.dzY.nctu.edu.tw)

